**RP VI WBA 261.21.2020**

**Załącznik nr 2**

........................................................., dnia ....................... 2020 r.

 *( miejscowość)*

.....................................................

 *(pieczęć wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna pojazdu**

**Marka samochodu:** Toyota

**Nazwa modelu samochodu:** PROACE VERSO, wersja Family

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania techniczno-funkcjonalne stawiane przez Zamawiającego** | **Wymagania techniczno-funkcjonalne proponowane przez Wykonawcę** |
| 1 | Rok produkcji: 2020 |  |
| 2 | Silnik Turbo Diesel:- o pojemności min.1800 cm³, - o mocy 130 kW |  |
| 3 | Nadwozie typu: van |  |
| 4 | Liczba miejsc: 8 |  |
| 5 | Kolor nadwozia: czarny lub ciemny metalik |  |
| 6 | Skrzynia biegów automatyczna |  |
| 7 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 8 | Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa |  |
| 9 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
| 10 | Boczne poduszki powietrzne kurtynowe chroniące głowę oraz klatkę piersiową w 1. rzędzie siedzeń |  |
| 11 | Poduszki kurtynowe boczne w 2. i 3. rzędzie |  |
| 12 | Przednie lampy halogenowe |  |
| 13 | Przednie lampy przeciwmgielne |  |
| 14 | Światła przednie ksenonowe |  |
| 15 | Światła do jazdy dziennej typu LED |  |
| 16 | Spryskiwacze lamp przednich |  |
| 17 | Systemy ABS, VCS i BA |  |
| 18 | Tempomat i ogranicznik prędkości |  |
| 19 | Układ wspomagający pokonywania podjazdów (HAC) |  |
| 20 | Układ stabilizacji toru jazdy (ESC) |  |
| 21 | Wycieraczki przedniej szyby |  |
| 22 | Elektrochromatyczne lusterko wsteczne z dodatkowym lusterkiem do obserwowania dzieci |  |
| 23 | Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki) |  |
| 24 | Czujnik zmierzchu (automatyczne światła) |  |
| 25 | Czujnik monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) |  |
| 26 | Rolety przeciwsłoneczne |  |
| 27 | Centralny wyświetlacz monochromatyczny między zegarami |  |
| 28 | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |  |
| 29 | Klimatyzacja manualna w tylnej części |  |
| 30 | Elektryczne regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne |  |
| 31 | System monitorowania martwego pola (BSD) |  |
| 32 | Centralny zamek |  |
| 33 | Szyba przednia akustyczna (pochłaniająca hałas) i atermiczna |  |
| 34 | Czujnik parkowania z przodu i z tyłu |  |
| 35 | Kamera cofania 180 stopni |  |
| 36 | Podgrzewane przednie fotele (regulacja w 3 zakresach), dostępne zarówno dla podwójnej kanapy, jak i pojedynczego fotela w 1. rzędzie |  |
| 37 | Podwójne drzwi boczne manualne |  |
| 38 | Klapa tylna unoszona (pojedyncza) z wycieraczką i ogrzewaniem szyby |  |
| 39 | Półka za 3. rzędem siedzeń zabezpieczająca bagaż |  |
| 40 | System Star&Stop |  |
| 41 | Tapicerka materiałowa Toyota Unique w kolorze czarnym z elementami brązowymi |  |
| 42 | Pakiet siedzeń FAMILY 8 miejsc |  |
| 43 | Fotel kierowcy z podłokietnikiem |  |
| 44 | Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego |  |
| 45 | Plastikowe listwy progowe w 1. i 2. rzędzie |  |
| 46 | Zamykany schowek po stronie pasażera podświetlany |  |
| 47 | Lampka po lewej stronie bagażnika |  |
| 48 | Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej |  |
| 49 | Stoliki w oparciach przednich foteli |  |
| 50 | Szyby przyciemnione w 2. i 3. rzędzie, stopień przepuszczalności światła 30% |  |
| 51 | Schowki w drzwiach przednich |  |
| 52 | Lusterko wsteczne w kabinie |  |
| 53 | Krótka antena |  |
| 54 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanym akcentem |  |
| 55 | Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB) z DAB+ 4 głośniki |  |
| 56 | 4 głośniki, 4 tweetery |  |
| 57 | System multimedialny Toyota PRO-Touch z kolorowym ekranem dotykowym 7” z obsługą Apple CarSystemTM i Android AutoTM z DAB oraz modułem nawigacji |  |
| 58 | Dwa kluczyki: 1 zwykły + 1 ze zdalnym sterowaniem |  |
| 59 | System bezkluczykowy |  |
| 60 | Koło zapasowe pełnowymiarowe 17” |  |
| 61 | Felgi aluminiowe 17” |  |
| 62 | Komplet opon letnich i zimowych |  |
| 63 | Gwarancja fabryczna (3 lata gwarancji na nowy samochód, 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, 6 lat gwarancji na perforację nadwozia) |  |

…………………………………….

 (podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.